<Browse Protocol>

 - UDP 2002 port Broadcast Message
Request protocol : 0x22 0x00 0x22 0x02 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF 0xD0 0x00

ex : 22-00-22-02-FF-FF-FF-FF-FF-FF-D0-00		



 - UDP Broadcat Response Message
Response Protocol : 0x22 0x00 0x22 0x02 MAC1 MAC2 MAC3 MAC4 MAC5 MAC6 0xD2

ex : 22-00-22-02-00-01-95-04-46-DA-D2


< Get parameter Protocol >

 - UDP 2002 port Broadcast Message
Request protocol : 0x22 0x00 0x22 0x02 MAC1 MAC2 MAC3 MAC4 MAC5 MAC6 0xA0 0x00

ex : 22-00-22-02-00-01-95-04-46-DA-A0-00			


 - UDP Broadcat Response Message
Response Protocol : 0x22 0x00 0x22 0x02 MAC1 MAC2 MAC3 MAC4 MAC5 MAC6 GET_REP 
                               IPMode  IP1 IP2 IP3 IP4 SM1 SM2 SM3 SM4 GW1 GW2 GW3 GW4 
                               Baudrate DataBit Parity StopBit FlowControl Timeoutl Timeouth 
                               TCPportl TCPPorth Multiconnect

ex : 22-00-22-02-00-01-95-04-46-DA-A2
      -01-C0-A8-12-E6-FF-FF-00-00-C0-A8-01-01
      -05-08-01-01-02-0A-00
      -70-17-01